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Mode d'emploi 
Manuel de l'utilisateur
Télescope Astronomique Lunette Longueur Focale 350 mm Diamètre Objectif 50 mm Trépied
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[image: ]UTILISATION DE 3x BARLOW 
L'utilisation de 3x Barlow doublera le grossissement ou la puissance. Le Barlow est placé entre le prisme diagonal et le lentille oculaire (voir diagramme ci-dessous). 
[bookmark: _Toc58595983]ENTRETIEN DE VOTRE TELESCOPE 
Conservez toujours la lentille oculaire dans l'étui. Servez-vous d'un tissu pour lentille ou d'un tissu doux sans peluches pour nettoyer ou essuyer les lentilles. Ne tentez jamais de nettoyer l'intérieur du télescope ou de le démonter. 
[bookmark: _Toc58595984]AVERTISSEMENT 
NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL AVEC VOTRE TELESCOPE. VOUS RISQUERIEZ DE DEVENIR AVEUGLE IRREMEDIABLEMENT !!!
[bookmark: _Toc58595985][image: ]NOMENCLATURE
1. Tube principal 
2. Prisme diagonal 
3. Boussole
4. Lentille oculaire 
5. Vis de maintien de l'oculaire 
6. Support de trépied 
7. Plateforme du trépied 
8. Vis de fixation du trépied 
9. Bague de mise au point 
10. Poignée de réglage de la monture 
11. Branche de trépied 
12. Cache protecteur 
13. Plateau 
14. Support d'extension de la branche 
15. Branche extensible du trépied 
16. Support de viseur 
17. Tube du viseur 
[bookmark: _Toc58595986]MONTAGE 
Retirez le trépied de l'étui, et dépliez-en les branches (15), puis calez ces dernières sur le support (14). Mettez le support de trépied (6)du tube principal (1) sur la plateforme du trépied (7) et faites-les tenir ensemble à l'aide de la vis de fixation de trépied (8). Assurez-vous que le tube est installé dans le bon sens, ainsi qu'indique sur le diagramme. Placez l'oculaire avec le grossissement le plus faible (K25) dans le prisme et resserrez-le à l'aide de la vis (5). Desserrez la poignée de réglage de la monture pour régler l'orientation selon votre choix,  puis réglez la bague de mise au point (9), afin d'obtenir une vue claire et nette. 
[bookmark: _Toc58595987]GROSSISSEMENT 
Un changement d'oculaire modifiera la puissance ou le grossissement(voir la Gamme des Oculaires ci-dessus).Il sera alors sans doute nécessaire de régler à nouveau la mise au point.
	MODELE
	F350x50, F600x50, F350x60.F500x60.F600x60, F700x60, F350x70 
F700x70, F900x70, F400x80, F500x80, F800x80, F500x90, F900x90 

	Longueur focale
	350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

	Diamètre de l'objectif
	50, 60, 70, 80, 90 mm 

	Monture
	Trépied type camera 

	Oculaire 
	K25, K20, K12, K9, SR4 

	Accessoires
	Etui de Transport 
5x20 Viseur 
3x Barlow 


[bookmark: _Toc58595988]GAMME DES OCULAIRES ET LIMITES THEORIQUES DE PUISSANCE 
	Modèle
	Oculaire
	Puissance
	Puissance avec 3x Barlow
	
	Modèle
	Oculaire
	Puissance
	Puissance avec 3x Barlow

	F350x
	K25
	14x
	42x
	
	F700x
	K25
	28x
	84x

	
	K20
	17.5x
	52.5x
	
	
	K20
	35x
	105x

	
	K12
	30x
	90x
	
	
	K12
	58x
	174x

	
	K9
	40x
	120x
	
	
	K9
	77.5x
	232.5x

	
	SR4
	87.5x
	262.5x
	
	
	SR4
	175x
	525x

	F400x
	K25
	16x
	48x
	
	F800x
	K25
	32x
	96x

	
	K20
	20x
	60x
	
	
	K20
	40x
	120x

	
	K12
	33x
	99x
	
	
	K12
	66.5x
	199.5x

	
	K9
	44.5x
	133.5x
	
	
	K9
	90x
	270x

	
	SR4
	100x
	300x
	
	
	SR4
	200x
	600x

	F500x
	K25
	20x
	60x
	
	F900x
	K25
	36x
	108x

	
	K20
	25x
	75x
	
	
	K20
	45x
	135x

	
	K12
	41.5x
	124.5x
	
	
	K12
	75x
	225x

	
	K9
	55.5x
	166.5x
	
	
	K9
	100x
	300x

	
	SR4
	125x
	375x
	
	
	SR4
	225x
	675x

	F600x
	K25
	24x
	72x
	
	
	
	
	

	
	K20
	30x
	90x
	
	
	
	
	

	
	K12
	50x
	150x
	
	
	
	
	

	
	K9
	66.5x
	199.5x
	
	
	
	
	

	
	SR4
	150x
	450x
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